|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ NGHỆ AN  **TRUNG TÂM Y TẾ KỲ SƠN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /TTYT-KD | *Kỳ Sơn, ngày tháng 04 năm 2025* |

**THƯ MỜI CHÀO GIÁ**

Kính gửi: Các công ty đủ điều kiện cung ứng thiết bị y tế.

Hiện nay, Trung tâm Ytế đang có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn cho Trung tâm y tế Kỳ Sơn năm 2025. Để có cơ sở xây dựng dự toán mua sắm và tổ chức lựa chọn nhà thầu, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn mời các nhà thầu quan tâm tham gia chào giá (báo giá) với nội dung cụ thể như sau.

-Tổng giá trị dự toán: Khoảng 50.000.000 đồng *(Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)*.

- Nội dung hàng hóa yêu cầu chào giá: Chi tiết tại phụ lục đính kèm.

- Báo giá của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có), đơn giá chào là VNĐ.

- Hình thức nhận báo giá: Gửi đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, địa chỉ: Bản Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; hoặc qua Email: [khoaduocttytks@gmail.com](mailto:khoaduocttytks@gmail.com)

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 17/04/2025 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 22/04/2025. Các báo giá gửi sau thời hạn trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 22/04/2025.

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Tiến Hùng, khoa dược Trung tâm Y tế Kỳ Sơn, Nghệ An. Địa chỉ: Bản Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0986877023.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** | **GIÁM ĐỐC** |
| *- Như trên;*  *- Lưu: VT-KD.* | **Sầm Văn Hải** |

**Phụ lục: Danh mục hàng hóa**

*(Đính kèm công văn số: /TTYT ngày 17/04/2025 của Trung tâm Y tế Kỳ Sơn)*

| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Hãng sản xuất** | **ĐVT** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghế nha khoa Hager HJ-638A | - Nguồn hơi: áp suất khí 0.55MPa~0.8MPa lưu lượng > 50L/min  - Nguồn nước: 0.2MPa ~ 0.4 Mpa lưu lượng > 10L/min  - Điện áp nguồn: 220V-240V  - Điện áp cơ: 24V  - Tốc độ tua-bin tay khoan nhanh: ≥35×104r/min (áp suất hơi 0,22 MPa)  - Tốc độ tua-bin tay khoan chậm: ≥18×103r/min (áp suất hơi 0,30 MPa)  - Độ sáng đèn: ~20000lux  - Độ sáng đèn đọc phim: 2000lux  - Trọng lượng 1 bộ ghế: ~200 kg  - Tải trọng ghế bệnh nhân: ~150 kg  - Tải trọng mâm chính: ≤ 10 kg  - Tải trọng mâm phụ tá: ≤ 2 kg  - Bình chứa nước: dung tích ~800ml, áp suất ~0.25Mpa  - Vị trí cao nhất ghế bệnh nhân so với mặt đất: ≥ 700mm  - Vị trí thấp nhất ghế bệnh nhân so với mặt đất: ≤ 500mm  - Phạm vi chuyển động lựa lưng: ~ 105̊ – 170 ̊  - Bảo hành: 24 tháng | Hager/China | Bộ | 01 |